{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":37,"n_cols":3,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
[null,"Наименование ","Расшифровка наименования."]
[]
[1022559,"Eaton (Powerware) 9155-MBS-15kVA","Механический сервисный Байпасс для 9155 (щиток)"]
[1022558,"Eaton (Powerware) 9355-MBS-15kVA","Механический сервисный Байпасс для 9355 (щиток)"]
[]
[1023252,"Eaton (Powerware) 9155-TRAP-15kVA","Выходной трансформатор гальванической развязки для 9155"]
[1024817,"Eaton (Powerware)  9355-TRAP-15kVA ","Выходной трансформатор гальванической развязки для 9355"]
[]
[1022561,"Eaton (Powerware) 9X55-BAT5-64x7Ah","Внешняя батарея из 2 секций, ресурс 5 лет, для 9155 и 9355"]
[1022562,"Eaton (Powerware) 9X55-BAT5-96x7Ah","Внешняя батарея из 3 секций, ресурс 5 лет, для 9155 и 9355"]
[]
[1022564,"Eaton (Powerware) 9X55-BAT10-64x7Ah","Внешняя батарея из 2 секций, ресурс 10 лет, для 9155 и 9355"]
[1022565,"Eaton (Powerware) 9X55-BAT10-96x7Ah","Внешняя батарея из 3 секций, ресурс 10 лет, для 9155 и 9355"]
[]
[1022567,"Eaton (Powerware) 9X55-BAT-64x0Ah","Пустой шкаф внешней батареи из 2 секций, для 9155 и 9355"]
[1022568,"Eaton (Powerware) 9X55-BAT-96x0Ah","Пустой шкаф внешней батареи из 3 секций, для 9155 и 9355"]
[]
[1026110,"Eaton (Powerware) 9X55-BAT10-L-32x24Ah","Большая внешняя батарея для ИБП 9155 и 9355, Ресурс 10 лет, 1 трей батарей из 2"]
[1026111,"Eaton (Powerware) 9X55-BAT10-L-64x24Ah","Большая внешняя батарея для ИБП 9155 и 9355, Ресурс 10 лет, 2 трей батарей из 2"]
[1026109,"Eaton (Powerware) 9X55-BAT-0-L","Пустой шкаф"]
[]
[]
["116750221-001","Адаптер X-slot: SNMP/Web","Web/SNMP адаптер "]
["116750224-001     ","Датчик Environmental Monitoring Probe (EMP)","Датчик температуры и влажности (для работы с Web/SNMP адаптером)"]
["103002510-5501   ","Адаптер X-Slot ModBus","ModBus карта"]
[1018460,"Адаптер X-slot: AS/400 relays","Карта \"сухих\" контактов AS/400"]
[1019017,"Адаптер X-slot: Modem","Модемная карта"]
[103002143,"Адаптер X-slot: RS232 port","Карта для соединения ИБП  через RS232 порт"]
[1027020,"Внешний дисплей ViewUPS-X remote LCD display with Xslot card (Eaton (Powerware) 9x55, 9390,9125)","Выносной ж/к монитор + X-slot карта для подключения + кабель 10м"]
[]
[1010067,"3xCEE32 and 4xSCHUKO conn. (wall installation)","Распределительный выходной щит  с розетками"]
[1010068,"3xCEE32 and 4xBRITISH conn.  (wall installation)","Распределительный выходной щит  с розетками"]
[1010069,"8xSCHUKO connectors                (wall installation)","Распределительный выходной щит  с розетками"]
[1010070,"8xBRITISH connectors                 (wall installation)                         ","Распределительный выходной щит  с розетками"]
[]
[1023817,"Powerware 9155-TC-15kVA-3","Модуль параллельной работы для 9155 (до 3 ИБП)"]
[1023818,"Powerware 9355-TC-15kVA-3","Модуль параллельной работы для 9355 (до 3 ИБП)"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}